Abnahmebefund

Heizungsanlagen für flüssige Brennstoffe

(§§ 22 und 32 Oö. LuftREnTG)

Verfügungsberechtigte Person: Vorname: Kunde_Vorname Zuname: Kunde_NAME1

PLZ/ Ort: Kunde_PLZ Kunde_ORT Straße/Nr.: Kunde_STR

1. Anlagenbeschreibung KNR / Anlage01_AnlageNummer

Ausführende Firma/Firmen der Heizungsanlage (Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer): ………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bewilligungsbescheid für die Heizungsanlage (wenn zutreffend):

Behörde: ……………………………………………………….….. Geschäftszahl: ……………………………………………….

Feuerstätte:

Aufstellungsort: Anlage01_AufstellungsOrt	Fabrikat/Type/Baujahr: Anlage01_Bezeichnung1 / Anlage01_Bezeichnung2 / Anlage01_Bezeichnung3 / Anlage01_Baujahr
Einzelfeuerstätte (	Zentralheizungsanlage (	Nennwärmeleistung: Anlage01_KesselLeistungKW
Händisch befüllt (	Automatisch versorgt (	Brennstoffwärmeleistung:
Heizwertgerät (	Brennwertgerät (	Aufstellungsjahr: : Anlage01_KesselAufstellungsJahr

Brennstoffart:	HEL ( / HL ( / HM ( / HS ( / andere: Anlage01_BrennstoffBezeichnung

Brenner:	Verdampfungsbrenner ( / Gebläsebrenner (

Fabrikat/Type/Baujahr.	Nennwärmeleistung:	Brennstoffwärmeleistung:	Aufstellungsjahr:
Anlage01_Bezeichnung4 / Anlage01_Bezeichnung5 / Anlage01_Bezeichnung6 / Anlage01_BrennerBaujahr	Anlage01_BrennerLeistungKW	Voll-Last: Anlage01_NennwaermeleistungVL

Teil-Last: Anlage01_NennwaermeleistungTL	Anlage01_BrennerAufstellungsJahr

Lagerbehälter, Auffangwannen und Leitungen: Aufstellungsort: Anlage01_LagerungAufstellungsOrt

Art der Aufstellung: oberirdisch ( / unterirdisch ( Behälterart: einwandig ( / doppelwandig (

Behälter-Anzahl: .... –Fabrikat/Type: Anlage01_LagerungBehaelterBezeichnung Baujahr: ........ max. Lagermenge: .............

Behälter-Baustoff: Stahlblech ( / Kunststoff ( / Sonstiges: Anlage01_LagerungBehaelterBaustoff

Auffangwanne: Stahlblech ( / Stahlbeton ( / Sonstiges: Anlage01_LagerungAuffangwanneBaustoff

Ölführende Leitungen: Stahl ( / Kupfer ( / Sonstiges: Anlage01_LagerungLeitungBaustoff / einwandig ( / doppelwandig (

2. Prüfung der Sicherheitstechnischen Einrichtungen

In Ordnung	Nicht in

Ordnung	Anmerkung/Mängel
Brenner	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungBrenner
Kessel	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungKessel
Brennstoffzuführung (wenn zutreffend)	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungBrennstoffZuf
Brennstofflagerung	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungBrennstoffLag
Heizungskreislauf	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungHeizungskreis
Aufstellungsraum/Heizraum	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungAufstellungsr
Feuerstätte	(	(	Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungFeuerstaette
3. Prüfung der Verbrennungswerte 1 erforderlich: JA ( / NEIN (

(wenn erforderlich, siehe beiliegenden Messbericht)

Anmerkung 1: Die Werte sind bei Anlagen bis 400 kW nur dann zu messen, wenn ihre Einhaltung nicht durch die Vorlage eines Messberichtes von

einer baugleichen Anlage nachgewiesen wird.

Bei CO, NOX als NO2, SO2, OGC, Staub: Werte bezogen auf 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 3 % Restsauerstoffgehalt.

NOX als NO2, SO2, OGC, Staub: Nur zu messen bei Anlagen über 400 kW, falls entsprechende Grenzwerte festgelegt sind.

4. Ergebnis der Überprüfung:

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden keine Mängel festgestellt.

Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und

Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen

des Bescheides vom Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumKeine

Die Heizungsanlage darf in Betrieb genommen werden.

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden geringfügige Mängel festgestellt:

Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich weitgehend den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und
Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des

Bescheides vom Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumGeringFue

Die Heizungsanlage darf in Betrieb genommen werden.

Folgende Mängel sind bis Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumBehebungB zu beheben: Befund_AbnahmeOOE_MaengelTextGeringFuegi

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden maßgebliche Mängel festgestellt:

Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich nicht den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und
Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des

Bescheides vom Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumMassgebli

Die Heizungsanlage darf nicht in Betrieb genommen werden!

Folgende Mängel sind zu beheben: Befund_AbnahmeOOE_MaengelTextMassgeblich

Vor Inbetriebnahme ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen!

( Die aufgezeigten Mängel werden der Behörde ......................................................................................................................

am .............................................. gemeldet.

Hinweis: Vor Inbetriebnahme muß der positive Endbefund des Rauchfangkehrers oder der Rauchfangkehrerin über die

Prüfung des Fanges und des Verbindungsstückes vorliegen.

Prüforgan	Ort/Datum: Befund_AbnahmeOOE_Ort, Befund_AbnahmeOOE_Datum
Name	Firmenstamm_PruefOrgan_Name

Unterschrift Prüforgan
Betrieb	Firmenstamm_PruefOrgan_Betrieb
Ort/PLZ	Firmenstamm_PruefOrgan_OrtPLZ
Straße/Nr.	Firmenstamm_PruefOrgan_StrasseNr
Prüfnummer	Firmenstamm_PruefOrgan_Pruefnummer

Bestätigung der ausführenden Firma über den richtigen und funktionsfähigen Einbau der Sicherheitseinrichtungen, sowie über die hydraulische Funktion der Heizanlage siehe Beilage ( / liegt nicht vor ( / ist nicht erforderlich (

Der Erhalt des Abnahmebefundes wird von der verfügungsberechtigten Person bestätigt:

Unterschrift der verfügungsberechtigten Person: …………………………………………………………………………………

Hinweis: Nächste Überprüfung spätestens bis: Anlage01_DatumNaechsteUeberpruefung

Dieser Abnahmebefund ist von der verfügungsberechtigten Person unverzüglich dem

Bürgermeister oder der Bürgermeisterin bzw. dem Magistrat und dem Rauchfangkehrerbetrieb vorzulegen.

Seite 1 von 2

ABNAHMEBEFUND

Franz

2008-02-11

Herbert Lackner